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Мебель серии «ФЕЯ»

СФ14П        Стол криволинейный 1602х902х750
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Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.
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В глухие отверстия столешницы 1 диаметром 8 мм вставьте втулки эксцентриковых стяжек (рис.1), в глухие отверстия диаметром 15 мм опор 2, 3 вставьте эксцентрики (рис.3). В отверстия в торце опор 2, 3 вставьте и аккуратно забейте металлические футорки, вкрутите регулируемые опоры. 
3. «Евровинтами» соедините: опоры 2 и 3, экран 4, установите столешницу 1, затяните эксцентрики.
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На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

	место
	код
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	код
	фурнитура
	кол-во

	СФ14П


	01.00077
	1
	столешница
	1402х902х16
	1
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50.0039
	опора регулируемая 
	4

	
	01.00073
	2
	опора малая
	724х596х16
	1
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50.0041 
	футорка металл
	4

	
	01.00072
	3
	опора большая
	724х796х16
	1
	
	[image: image7.png]


50.0032
	стяжка эксцентриковая (втулка)
	4

	
	01.00079
	4
	царга
	1308х400х16
	1
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50.0033
	стяжка эксцентриковая (шток)
	4
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50.0037
	евровинт
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0079
	заглушка для эксцентрика
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0078
	заглушка для евровинта
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0076
	ключ шестигранный
	1


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

_____________________________________________________________________________________
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Мебель серии «ФЕЯ»

СФ14П        Стол криволинейный 1602х902х750
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Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2. [image: image12.jpg]


В глухие отверстия столешницы 1 диаметром 8 мм вставьте втулки эксцентриковых стяжек (рис.1), в глухие отверстия диаметром 15 мм опор 2, 3 вставьте эксцентрики (рис.3). В отверстия в торце опор 2, 3 вставьте и аккуратно забейте металлические футорки, вкрутите регулируемые опоры. 

3. «Евровинтами» соедините: опоры 2 и 3, экран 4, установите столешницу 1, затяните эксцентрики.

4. [image: image13.png]1 Puc2



На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

	место
	код
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	код
	фурнитура
	кол-во

	СФ14П


	01.00077
	1
	столешница
	1402х902х16
	1
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50.0039
	опора регулируемая 
	4

	
	01.00073
	2
	опора малая
	724х596х16
	1
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50.0041 
	футорка металл
	4

	
	01.00072
	3
	опора большая
	724х796х16
	1
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50.0032
	стяжка эксцентриковая (втулка)
	4

	
	01.00079
	4
	царга
	1308х400х16
	1
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50.0033
	стяжка эксцентриковая (шток)
	4
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50.0037
	евровинт
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0079
	заглушка для эксцентрика
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0078
	заглушка для евровинта
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0076
	ключ шестигранный
	1


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
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