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КАНЦ               КК32    Колонка высокая 350х330х1830
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1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2. В сквозные отверстия Ø10 мм нижней крышки 3 вставьте регулируемые опоры.
3. «Евровинтами» соедините бока 1 и горизонты 4. К бокам присоедините верхнюю крышку 2. Установите заднюю стенку 5 (оргалит). «Евровинтами» присоедините нижнюю крышку 3 (рис. 1).

4. Проверьте равенство диагоналей каркаса. Шурупами 3х16 скрепите заднюю стенку 5 (оргалит) и горизонты 4 (по 2 шт., рис.2). На шляпки «евровинтов» установите заглушки.

	упаковка
	код детали
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	код
	фурнитура
	кол-во

	КК32
	03.00085
	1
	бок
	1768х330х16
	2
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40-206
	«евровинт»
	24

	
	03.00089
	2
	крышка верх
	350х330х16
	1
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40-601
	опора регулируемая 
	4

	
	03.00090
	3
	крышка низ
	350х330х16
	1
	
	40-931
	гвоздь
	50

	
	03.00091
	4
	горизонт
	318х310х16
	4
	
	40-906
	ключ шестигранный
	1

	
	03.00138
	5
	стенка задняя (оргалит)
	1780х334х4
	1
	
	40-919
	заглушка д/евровинта самокл..
	24


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
__________________________________________________________________________________________
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	Рекламационный лист.

При выявлении в изделии дефектных деталей, недостачи, пересортицы деталей и фурнитуры просим Вас заполнить данный бланк и передать его в адрес продавца для получения производителем. 
	
	упаковщик
	Дата выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование изделия, код          (с этикетки на упаковке)
	
	Дата составления
	От _________________________________

(название )

	БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОГО БЛАНКА РЕКЛАМАЦИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !
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