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КАНЦ              СК21          Стол рабочий 1400х600х750
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Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2. В глухие отверстия Ø8 мм столешницы 1 вставьте штоки эксцентриковых стяжек.

3. В отверстия в торце опор 2, 3 вставьте и аккуратно забейте металлические футорки, вкрутите регулируемые опоры. В глухие отверстия опор 2, 3 Ø15 мм вставьте эксцентрики.

4. «Евровинтами» соедините опоры 2, 3 и царгу 4, сверху установите столешницу, затяните эксцентрики. 
5. На шляпки «евровинтов» и эксцентрики установите заглушки.

	упаковка
	код 
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	код
	фурнитура
	кол-во

	СК21
	03.00007
	1
	столешница
	1400х600х16
	1
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40-602
	опора регулируемая 
	4

	
	03.00008
	4
	царга
	1308х400х16
	1
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40-928 
	футорка металл
	4

	
	03.00001
	2
	опора левая
	724х480х16
	1
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40-201
	стяжка эксцентриковая 
	4

	
	03.00002
	3
	опора правая
	724х480х16
	1
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40-203
	стяжка эксцентриковая (шток)
	4
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40-206
	«евровинт»
	4

	
	
	
	
	
	
	
	40-906
	ключ шестигранный
	1

	
	
	
	
	
	
	
	40-919
	заглушка д/евровинта
	4

	
	
	
	
	
	
	
	40-913
	заглушка д/эксц самокл.
	4


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
_____________________________________________________________________________________________________
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Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.
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8. В отверстия в торце опор 2, 3 вставьте и аккуратно забейте металлические футорки, вкрутите регулируемые опоры. В глухие отверстия опор 2, 3 Ø15 мм вставьте эксцентрики.
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Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
	Рекламационный лист.

При выявлении в изделии дефектных деталей, недостачи, пересортицы деталей и фурнитуры просим Вас заполнить данный бланк и передать его в адрес продавца для получения производителем. 
	
	упаковщик
	Дата выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование изделия, код          (с этикетки на упаковке)
	
	Дата составления
	От _________________________________

(название )

	БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОГО БЛАНКА РЕКЛАМАЦИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !
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