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Мебель серии «ФЕЯ»

СФ04         Стол приставной 1002х442х660
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1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2. В глухие отверстия диаметром 8 мм столешницы 1 вставьте втулки эксцентриковых стяжек (рис.2).
3. В отверстия в торце опор 2, 3 вставьте и аккуратно забейте металлические футорки, вкрутите регулируемые опоры.
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4. В глухие отверстия опор 2, 3 диаметром 15 мм вставьте эксцентрики (рис.3).
5. «Евровинтами» соедините опоры 2, 3 и царгу 4, сверху установите столешницу, затяните эксцентрики. На шляпки «евровинтов» и эксцентрики установите заглушки.
	место 
	код
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	код
	фурнитура
	кол-во

	СФ04


	01.00022
	1
	столешница
	1002х442х16
	1
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50.0039
	опора регулируемая 
	4

	
	01.00023
	2
	опора левая
	634х380х16
	1
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50.0041 
	футорка металл
	4

	
	01.00024
	3
	опора правая
	634х380х16
	1
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50.0032
	стяжка эксцентриковая (втулка)
	4

	
	01.00025
	4
	царга
	908х400х16
	1
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50.0033
	стяжка эксцентриковая (шток)
	4
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50.0037
	евровинт
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0079
	заглушка для эксцентрика
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0078
	заглушка для евровинта
	4

	
	
	
	
	
	
	
	50.0076
	ключ шестигранный
	1


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
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	Рекламационный лист.
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